
**LED显示屏安装方式汇总**

LED显示屏在室内外、舞台、球场等领域应用普及，根据应用领域和安装环境的不同，LED显示屏安装方式也不同，包括固定安装、移动便携、租赁吊装、球场屏、弧形屏等，下面一起来了解：

**一、LED显示屏固定安装方式**

1、壁挂式安装方式




1）此安装方式通常用于户内或者半户外；

2）屏体显示面积小，一般不留维修通道空间，整屏取下进行维修，或者做成折叠一体式框架；

3）屏体面积稍大一些，一般采用前维护设计（即正面维护设计，通常采用列拼装方式）；

2、立柱式安装方式



立柱式安装方式有多种，一般作户外广告使用，以下：


1）单立柱安装方式：适用于小屏应用

2）双立柱安装方式：适用于大屏应用

3）封闭式维护通道：适用于简易箱体

4）敞开式维护通道：适用于标准箱体

3、悬臂式安装方式




1. 此方式多用于户内以及半户外
2. 一般用于通道、走廊入口处，也有车站、火车站、地铁口入口处等

3）有用于公路、铁路、高速公路上作交通诱导使用


4）屏体设计一般采用一体柜设计，或者吊装结构设计

4、悬挂式安装方式



此安装方式与悬臂式安装方式大同小异，应用都一样，屏体采用一体柜设计方案，适用于室内、半户外屏体

5、镶嵌式安装方式



1）整个显示屏体嵌入墙体，显示平面与墙面在同一水平面


2）采用简易箱体设计

3）一般采用前维护（正面维护设计）

4）此安装方式，户内、户外都使用，但一般应用与小点距且显示面积不大的屏体

5）一般多用于大厦门口、大楼大厅等

**6、楼顶式安装方式**




1）此安装方式抗风力是个关键

2）一般带有倾斜角度安装，或者模组采用斜8°设计

3）多用于户外广告显示

**7、站立式安装方式**




1）一般采用一体柜设计，也有分列式组合设计

2）适用于户内小点距规格屏体

3）一般显示面积小

二、车载屏LED屏安装方式



1）屏体根据实际需要可实时移动

2）屏体移动根据显示画面和现场情况进行分合移动

3）采用桁架导轨式设计

4）一般应用于舞台背景屏体，多用于电视台、演唱会等现场

**二、LED舞台屏安装方式**



1.屏的尺寸按普通屏确定。

2.吊装屏不宜做大。一般要求在6M\*10M以下。特殊箱体材质和条幕式的例外。

3.顶部配吊梁，底部配底梁。吊梁用于吊装屏。

4.行与行箱体间，用吊装机构连接，水平箱体间装锁扣拉紧。

5.吊装机构分：齿轮式、锥杆式、螺栓式。

6.齿轮式比较贵，美观，

7.锥杆式价格适中，可靠。

8.螺栓式最便宜，可靠，组装比较麻烦，适宜不反复拆装的情况下

**三、球场LED围栏屏安装方式**



1）用于足球场四周一圈围栏广告显示

2）屏体视角可随支撑架斜度调节而调整

3）软硅胶面罩设计，并且采用软弧顶设计，以免运动碰撞受伤